杭州萧山国际机场无动力拖车专项维修询价公告

杭州萧山国际机场有限公司对无动力拖车进行专项维修。本次采取询价的方式进行实施，欢迎符合要求的单位前来报价。

**一、 资格要求**

1、具有独立法人资格。

2、能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录。

3、具有一般纳税人证书，可提供增值税专用发票

**二、供应商提供材料**

1、企业营业执照（副本复印件加盖公章）、税务登记证（副本复印件加盖公章）、组织机构代码证（复印件加盖公章）；或五证合一的企业营业执照。

2、报价单。

**三、技术要求**

1、对损坏的33台无动力拖车进行维修，维修内容详见报价单。

2、投标价格包含所有费税，以到杭州萧山国际机场为准。

**四、售后服务**

维修后提供十二个月保质期，质保期内产品若达不到预期效果，招标方将到专业机构对无动力拖车各种性能检测，由此产生的检测费用，由中标方支付；若无动力拖车在保修范围内出现质量等问题，中标方应及时上门维修。

**五、投递方式**

1、以快递或当面递交方式提交密封报价

2、投递地址:杭州萧山国际机场AOC楼609室收

邮编：311207

3、截止日期：2019年5月6日9：00截止

**六、联系方式**

联系人：俞尉 联系电话：0571-83837347

监督人：章学军   联系电话： 0571-86665052

**七、交付需求**

合同签订后60日历天内。

**八、付款方式**

供货方须提供增值税专用发票，收到发票后30日内支付当次货款。

杭州萧山国际机场

2019年4月28日

附件二：

报价单

杭州萧山国际机场有限公司：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车号 | | 维修项目 | 维修项目描述 | 维修项目单价 | 更换数量 | 工时辅料费 | 管理费 | 合计 |
| 1 | A-0004 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 2 | A-0008 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 4 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 3 | A-0005 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 后挂钩插销总成 | 更换后插销、弹簧、锁片 |  | 1 |
| 4 | A-0019 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 后挂钩插销总成 | 更换后插销、弹簧、锁片 |  | 1 |
| 5 | A-0029 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 更换刹车板 | 冲凸点刹车板，调整螺栓4根 |  | 2 |
| 后挂钩插销总成 | 更换后插销、弹簧、锁片 |  | 1 |
| 6 | A-0038 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 4 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 7 | A-0051 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 更换刹车板 | 冲凸点刹车板，调整螺栓4根 |  | 2 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 8 | A-0080 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 9 | A-0083 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 10 | A-0088 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 4 |
| 后挂钩插销总成 | 更换后插销、弹簧、锁片 |  | 1 |
| 11 | A-0093 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 1 |
| 后挂钩插销总成 | 更换后插销、弹簧、锁片 |  | 1 |
| 12 | A-0094 | 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |  |  |  |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换刹车板 | 冲凸点刹车板，调整螺栓4根 |  | 2 |
| 后挂钩插销总成 | 更换后插销、弹簧、锁片 |  | 1 |
| 13 | A-0128 | 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |  |  |  |
| 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 4 |
| 14 | A-0136 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730，面板加焊 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 4 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 15 | A-0148 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换刹车板 | 冲凸点刹车板，调整螺栓4根 |  | 2 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 16 | A-0149 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 4 |
| 更换刹车板 | 冲凸点刹车板，调整螺栓4根 |  | 2 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 17 | A-0178 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 18 | A-0190 | 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |  |  |  |
| 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 19 | A-0193 | 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |  |  |  |
| 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 20 | A-0262 | 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |  |  |  |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 后挂钩插销总成 | 更换后插销、弹簧、锁片 |  | 1 |
| 21 | A-0214 | 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |  |  |  |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 22 | A-0223 | 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |  |  |  |
| 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 4 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 23 | A-0268 | 面板 | 3mm花纹钢板更换1700\*550 |  | 1 |  |  |  |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 1 |
| 更换刹车板 | 冲凸点刹车板，调整螺栓4根 |  | 2 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 24 | A-0292 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 25 | A-0340 | 面板 | 整车面板尺寸3200\*1730 |  | 1 |  |  |  |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换刹车板 | 冲凸点刹车板，调整螺栓4根 |  | 2 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 26 | A-0380 | 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |  |  |  |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 前栏杆 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 27 | A-0501 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 28 | A-0514 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 2 |
| 后挂钩插销总成 | 更换后插销、弹簧、锁片 |  | 1 |
| 29 | A-0535 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 更换轮胎 | 含500-8实心轮连钢圈、轮毂 |  | 2 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 30 | A-0551 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |
| 更换轮胎 | 500-8实心轮 |  | 4 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 31 | A-0566 | 面板 | 3mm花纹钢板3200\*1730 |  | 1 |  |  |  |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换前桥总成 | 含前桥、转盘、拖把、刹车杆 |  | 1 |
| 后挂钩插销总成 | 更换后插销、弹簧、锁片 |  | 1 |
| 32 | A-0554 | 前栏杆 | 前栏杆直接焊接车架上，前栏杆尺寸：1750\*800\*280 |  | 1 |  |  |  |
| 更换轮胎 | 含500-8实心轮连钢圈、轮毂 |  | 2 |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换刹车板 | 冲凸点刹车板，调整螺栓4根 |  | 2 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 33 | A-0544 | 面板 | 面板尺寸3200\*1670 |  | 1 |  |  |  |
| 全车喷漆 | 全车除锈，喷防锈漆、面漆及自重、编号、标志 |  | 1 |
| 更换后挂钩总成 | 整套后挂钩 |  | 1 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |

1. **以上报价包含产品价格、税费、运费等所有费用，税率 %**
2. **发票：增值税专用发票。**
3. **支付方式：收到发票后30日内支付当次全部货款。**
4. **交货地点：杭州萧山国际机场内。**
5. **\*维修时间：合同签订后 60 天内完成维修，交货地点为杭州萧山国际机场内。**

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日 期： 年 月 日