询价文件

项目名称: 杭州萧山国际机场人体实时测温预警系统采购项目

杭州萧山国际机场有限公司

二○二○年二月

1. **项目概况**

杭州萧山国际机场有限公司场区管理中心为进一步做好防疫期间进出机场的人员管控工作，拟计划采购1套人体实时测温预警系统，根据杭州萧山国际机场场区管理中心招投标程序，现决定以询价的方式进行。

**二、项目内容**

在机场西小门处安装一套人体实时测温预警系统，内含红外摄像机1套、云台型摄像机台车支架1套、AI工控主机1套、50寸液晶显示器1个、显示器支架1个、报警灯1套、控温热源体（含支架）1套、数据处理电脑1部。

设备需达到以下要求：红外热像监测仪能在流动的人群中监测并快速测温筛检“高体温个体”，并迅速进行报警。整体采用非接触测温, 测距不少于4.5m，在4.5m内能对人员进行实时监测。同时能自动定位面部测温区域，在1秒种内显示面部最高温并对高体温者进行报警，另外异常高温个体图像可自动保存其红外热图，便于再次分析。

**三、资质要求**

1、具有独立法人资格。

2、注册资金不低于人民币100万元。

3、投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票。

4、能独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在本次招标前三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录。

**四、报价方式**

1、本项目要求各投标人必需到现场踏勘后根据实际情况进行综合报价。中标后清单中未列的实际发生的相关费用视为已包含在施工方投标的相关细目当中。本项目为固定总价包干，投标单位请充分考虑现场情况后进行报价，合同签订后，不得改价。

2、报价单（见附件）。

3、本项目集中踏勘时间为2020年3月3日上午9:30分，踏勘地点机场西小门入口。

**五、投标文件的递交**

1、投标文件递交截止时间：2020年3月10日上午9时30分（北京时间）。投标文件在封口处加盖公章，并派专人于2020年3月10日上午12时00分（北京时间）前送至杭州萧山国际机场公安安检楼405室（老公安楼），逾期无效；若采用投递方式的，请于2020年3月10日上午9时30分（北京时间）前投递至杭州萧山国际机场公安安检楼405室（老公安楼），逾期无效。

2、 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、联系人：马显强 联系电话：83837726

**六、施工要求**

1、合同签订后15个日历天内完成。

2、中标方须在合同规定时间内完成设备的安装调试。中标方应有较强的施工队伍并向招标方负责，负责项目的施工进度协调，施工质量、施工安全、现场文明施工等工作。

3、中标方应根据招标方的要求，及时清理垃圾保持现场干净整洁，确保施工期间不会对机场的正常运行造成影响。

4、本项目所使用的所有材料，中标方必须使用正品，不得使用残次品。所有使用的材料必须符合国家相关规范要求。

5、货物运送及安装调试发生的费用由中标方负担。在交付时，向招标方提供使用说明书及设备密码等相关材料，如产品属国家强制检验的产品，中标方须提供国家强制检验合格证书。

**七、付款方式**

中标方按照合同约定完成本项目内容并全部安装调试完成，经招标方验收合格后，【30】日内支付合同总额。

注：付款前中标方需提前开具增值税专用发票，以便支付合同款项。

**八、评审方法**

本次评标采用最低价中标法。评标委员会对满足询价文件要求的投标文件进行评审，经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

**九、售后服务**

1、质保期：中标方必须按行业规范提供产品的质保服务，时间从招标方验收合格之日起计算，质保期1年。

2.由于设备质量原因造成的任何损伤或损坏部件，均由中标人负责免费维修和更换。维修的部件必须是原厂生产的标准材料和零件，其保修期自更换之日起重新开始计算。

附件

**报 价 单**

杭州萧山国际机场有限公司：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数简介 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 红外摄像机 | 1. 探测器：非制冷红外探测器  2. 像素：不少于384\*288  3. 最小测温分辨：≦0.1℃  4. 工作环境：10℃-30℃  5.测温工作距离：0.5m-5m | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 云台型摄像机台车支架 | 云台摄像支架（可升降，1.0米-1.6米范围） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | AI工控主机 | AI引擎Rose AULA VISION | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 50寸液晶显示器 | 康佳彩色液晶 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 显示器支架 | 铸铁工艺 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 报警灯 | 声光报警 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 控温热源体（含支架） | 型号：T-35C，功率：50VA | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 便携式数据处理电脑 | 笔记本，I7-8565/8G内存/256G固态+1T机械/2G独显，高分频  含数据传输线 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 运输施工安装及调试 | | | | |  |
| 合 计 | | | | | |  |

按照询价文件参数简介的参数进行报价。

1.以上报价包含产品价格、售后服务、税费、运费、施工等所有费用。

2.发票：增值税专用发票。

3.支付方式：施工安装完毕,验收合格后,30个工作日内支付本款。

4.施工地点：杭州萧山国际机场T1航站楼汽车站内。

5.施工期限, 签订合同后 **15天**完成。

6.货物包装：原厂原包装，未开封，新品。

7.报价有效期：30天。

8.提供加盖公章的营业执照复印件。

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系电话：

日 期： 2020年 月 日