杭州萧山国际机场T1内庭院防腐木地板和

栅栏更换项目
询价文件
杭州萧山国际机场航站区管理中心
二〇二六年七月
第一章 询价公告
杭州萧山国际机场有限公司航站区管理中心就T1内庭院防腐木地板和栅栏更换项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商前来报价。
一、询价名目、数量、更换要求和材料要求等
	序号
	名目
	单位
	数量
	材料要求
	实景图
	具体尺寸

	1
	防腐木栅栏
	组
	11
	选用真空加压防腐木，无结疤、裂纹、虫眼、扭曲变形，视觉无明显色差
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	每组长90cm 

高50cm


	2
	防腐木地板
	m²
	30
	选用真空加压防腐木，无结疤、裂纹、虫眼、扭曲变形，视觉无明显色差
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	异形（厚度不小于4cm）

	3
	龙骨热镀锌方管
	m²
	30
	管材壁厚达标，不允许使用薄壁非标管、回收料材管，抗锈蚀强
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	厚度不小于2cm

	备注：将原有设施拆除，拆除后检查防腐木地板和栅栏下的龙骨热镀锌方管是否生锈，若生锈需一起更换。龙骨架和防腐木之间建议加橡胶垫片，防止金属与木材直接接触磨损、避免异响，同时减少电化学腐蚀。实际费用按照现场测量据实结算


二、资格要求
1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。
2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。
3、近3年（2023年7月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格。
4、具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格。  
三、询价文件的获取
杭州萧山国际机场网站下载：
http://www.hzairport.com/tender/index.html
四、报价文件的递交
1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。
2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章（见资格要求2和3）。
3、投递地址：杭州萧山国际机场空港大厦C座807
4、截止日期:2026年8月11日上午11:00 （北京时间）
五、评标办法


本次询价采用经评审的最低投标价法。
六、联系方式
联系人：何燕婷           
联系电话：0571-83837051
邮箱：443248649@qq.com
招标监督人：陈冠华        
联系电话：0571-83837061
询价单
根据杭州萧山国际机场T1内庭院防腐木地板和栅栏更换项目需求，现邀请你单位参与此次询价工作，具体需求明细如下：

	序号
	名目
	单位
	数量
	材料要求
	样图
	具体尺寸
	含税单价
	含税总价

	1
	防腐木栅栏
	组
	11
	选用真空加压防腐木，无结疤、裂纹、虫眼、扭曲变形，视觉无明显色差
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	          每组长90cm   高50cm

	
	

	2
	防腐木地板
	m²
	30
	选用真空加压防腐木，无结疤、裂纹、虫眼、扭曲变形，视觉无明显色差
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	异形（厚度不小于4cm）
	
	

	3
	龙骨热镀锌方管
	m²
	30
	管材壁厚达标，不允许使用薄壁非标管、回收料材管，抗锈蚀强
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	厚度不小于2cm
	
	

	备注：将原有设施拆除，拆除后检查防腐木地板和栅栏下的龙骨热镀锌方管是否生锈，若生锈需一起更换。龙骨架和防腐木之间建议加橡胶垫片，防止金属与木材直接接触磨损、避免异响，同时减少电化学腐蚀。实际费用按照现场测量据实结算。


注意事项：
1、报价方需加盖公章予以确认，所报价格不得因任何原因进行调整。
2、报价方所报价格应为完成本次采购项目所发生的一切费用，包含但不限于货物的供货、运输、搬运费、包装费、 安装费、配件费、原有设施拆除费、支撑结构重置费、税费、验收及售后服务。

3、本项目最终结算价以甲方实际验收通过的乙方实际测量面积以及本报价单约定单价进行据实结算。  
4、需提供增值税专用发票

项目联系人：             联系电话： 

                    报价单位（盖章）：           
                                      日   期：
