党员初心站升级改造项目

询价文件

杭州萧山国际机场航站区管理中心

二〇二五年八月

第一章 询价公告

杭州萧山国际机场有限公司航站区管理中心就党员初心站升级改造项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商前来报价。

1. **询价物品名称、数量及具体要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **单位** | **数量** | **参考图片** | **具体要求** |
| 1 | 进门亚克力标识牌 | 块 | 1 | bbb61104-7302-43f7-a98c-1314047c5e60 | 1. 尺寸约为780\*360mm
2. 须有白色底板背胶
3. 亚克力采用全背胶（双面胶），粘性强，不得出现透胶不均匀、易脱落情况
4. 亚克力品牌需采用三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上品牌
 |
| 2 | 党徽+红旗 | 块 | 2 | fb837007-0796-4a1c-8590-01378af2aa45 | 1. 党徽单个尺寸约为400\*400mm，双色板雕刻，颜色为金色
2. 红旗尺寸以实际测量为准
3. 背板红旗可用PVC材质
 |
| 3 | 党徽顶灯亚克力面板换新 | 块 | 1 | 92cbae16-23ec-4646-b7be-a8f32b9375ae | 1. 尺寸约为2000\*2000mm
2. 颜色为黄色
3. 亚克力品牌需采用三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上品牌
4. 需考虑安装实际情况
 |
| 4 | 门头换新 | 块 | 1 | 96c84d1539132e6ca0c2bf76d46c494ba7424257-f871-4db0-803d-6ce107d7894e（红色画框区域内） | 1. LOGO及字体需发光，发光后的颜色需对照潘通色还原
2. 白色底板（石膏板）及原发光字需拆除并换新，石膏面尺寸约为930\*4950mm

3、亚克力采用全背胶（双面胶），粘性强，不得出现透胶不均匀、易脱落情况4、亚克力品牌需采用三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上品牌 |
| 5 | 亚克力3D台签 | 个 | 5 | e8c432ef-57ea-4c2d-8ee0-527c7e7c4c01 | 1、单个尺寸约为350mm\*200mm2、款式内容需定制3、亚克力采用全背胶（双面胶），粘性强，不得出现透胶不均匀、易脱落情况4、亚克力品牌需采用三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上品牌 |
| 6 | 菱形凳包皮面 | 个 | 5 | 6dfaf0ab-016f-48bd-8c10-c0768ed69491 | 1. 单个尺寸约为390\*570mm（对角线900mm）
2. 皮面颜色为黄色，皮质无异味，耐磨损
 |
| 注意事项：1. 图片仅供参考，具体定制款式以询价人确认为准。

2、除去序号5外，所有的改造项都需拆除旧项，再安装新项。 |

**二、资格要求**

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

3、近3年（2022年8月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，招标人将依法取消其中标候选人资格。

4、具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格。

**三、询价文件的获取**

杭州萧山国际机场网站下载：

<http://www.hzairport.com/tender/index.html>

**四、报价文件的递交**

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（**报价单格式参照附件**），逾期送达的或者未送达指定地点或者未按格式填写的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书，（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章（见资格要求2和3）。

3、本项目安排现场集中踏勘，踏勘时间为：2025年8月26号上午09:30

4、投递地址：杭州萧山国际机场空港大厦C座807办公室 邮编：311207

5、截止日期：2025年8月28日 上午10:00（北京时间）

**五、评标办法**

本次询价采用经评审的最低投标价法。

**六、联系方式**

技术联系人：王女士

联系电话：0571-83837034

招标监督人：陈先生

联系电话：0571-83837061

**附件一：**

党员初心站升级改造项目报价单

杭州萧山国际机场航站区管理中心：

我单位详细了解党员初心站升级改造项目询价文件，对其内容表示全部认可，并将严格遵守文件内所有要求，现对项目约定内容进行报价：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **单位** | **数量** | **具体要求** | **含税****单价** | **含税****总价** |
| 1 | 进门亚克力标识牌 | 块 | 1 | 1、尺寸约为780\*360mm2、须有白色底板背胶3、亚克力采用全背胶（双面胶），粘性强，不得出现透胶不均匀、易脱落情况4、亚克力品牌需采用三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上品牌 |  |  |
| 2 | 党徽+红旗 | 块 | 2 | 1、党徽单个尺寸约为400\*400mm，双色板雕刻，颜色为金色2、红旗尺寸以实际测量为准3、背板红旗可用PVC材质 |  |  |
| 3 | 党徽顶灯亚克力面板换新 | 块 | 1 | 1、尺寸约为2000\*2000mm2、颜色为黄色3、亚克力品牌需采用三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上品牌4、需考虑安装实际情况 |  |  |
| 4 | 门头换新 | 块 | 1 | 1、LOGO及字体需发光，发光后的颜色需对照潘通色还原2、白色底板（石膏板）及原发光字需拆除并换新，石膏面尺寸约为930\*4950mm3、亚克力采用全背胶（双面胶），粘性强，不得出现透胶不均匀、易脱落情况4、亚克力品牌需采用三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上品牌 |  |  |
| 5 | 亚克力3D台签 | 个 | 5 | 1、单个尺寸约为350mm\*200mm2、款式内容需定制3、亚克力采用全背胶（双面胶），粘性强，不得出现透胶不均匀、易脱落情况4、亚克力品牌需采用三菱/德固赛/拜尔或同等档次及以上品牌 |  |  |
| 6 | 菱形凳包皮面 | 个 | 5 | 1、单个尺寸约为390\*570mm（对角线900mm）2、皮面颜色为黄色，皮质无异味，耐磨损 |  |  |
| 注意事项：1. 图片仅供参考，具体定制款式以询价人确认为准。

2、除去序号5外，所有的改造项都需拆除旧项，再安装新项。 |
| 不含税价格合计（元） |  |
| 税率 |  |
| 税金（元） |  |
| 含税价格合计（元） | 人民币大写： ，¥  |

1、报价方需加盖公章予以确认，所报价格不得因任何原因进行调整。

2、报价方所报价格应为完成本次采购项目所发生的一切费用，包含但不限于货物的供货、运输、搬运费、包装费、设计费、安装费、拆除及修复费、税费、验收及售后服务。

3、需提供增值税专用发票。

4、报价有效期：壹年

5、售后服务条款：以上所有采购物品质保期为1年（自验收通过之日起算），发生非人为破损或故障后需24小时内响应，48小时内进场免费维修。

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：

日 期： 年 月 日