
杭州萧山国际机场P4停车场标识标牌

制作项目询价文件
第一部分询价公告

由于业务生产需要，杭州萧山国际机场P4停车场标识标牌制作项目询价，欢迎具有相关资格和能力的供应商前来参加报价。

询价内容：（具体详见询价文件第二部分“用户需求书”）

二、报价人资格要求

① 具有独立法人资格，提供营业执照复印件并加盖报价人公章作为证明材料。

② 未被列入失信被执行人名单（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn 查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人不是失信被执行人）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在报价截止日前为失信被执行人的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

③ 近3年（2024年1月1日至报价响应截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，报价时提供查询结果并加盖报价人公章作为证明材料或在询价响应文件中承诺报价人在规定期限内无行贿犯罪记录)。若在中标候选人公示期间发现中标候选人在投标截止日前存在行贿犯罪记录的，询价人将依法取消其中标候选人资格。

④具有增值税一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章，1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印报价人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在询价响应文件中承诺报价人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，询价人将依法取消其中标候选人资格。

三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html
四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书；（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章；

3、投递地址：杭州萧山国际机场交通中心C座812

4、截止日期:2026年10月23日上午10：00（北京时间）

五、评标办法


本次询价采用经评审的最低投标价法。

六、联系方式 

联系人：   贺工      联系电话：0571-83837394
监督联系人：李工      联系电话：0571-83833455
第二部分用户需求书

一、P4停车场标识标牌制作项目清单
	P4停车场标识标牌制作项目

	序号
	项目名称
	材料明细
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	铝制全透式标志牌
	2mm铝合金板材，底部是发光灯带，透明耐力板上覆透光型反光膜，含电源控制器，尺寸1500*2000mm,白天不亮晚上亮，配150抱箍
	套
	1
	
	
	含接电

	2
	卫生间男女标识
	1mm不锈钢烤漆弯折，尺寸26cm*23.5cm
	块
	2
	
	
	

	3
	出口岗亭收费标准牌
	黑胶车贴，尺寸1050mmx790mm
	块
	1
	
	
	

	4
	场内付二维码
	2mm铝板敷车贴，尺寸900mm*500mm
	块
	10
	
	
	

	5
	出口聚合码
	5mmPVC车贴，尺寸300mmx300mm
	块
	2
	
	
	

	6
	入口收费标准
	2mm铝板敷反光膜，尺寸800mm*600mm
	块
	2
	
	
	配2根1.5米高直径78毫米立杆（含抱箍）安装在安全岛上

	7
	三立面消防设施
	2mm铝板敷反光膜，尺寸800mm*400mm*3立面
	套
	10
	
	
	每套配1根3.2米高直径78毫米立杆（含抱箍）安装在柏油路面（开孔安装），路面以上2800mm，混泥土预埋400mm

	8
	小计
	
	

	9
	税金【】%
	
	

	10
	合计
	
	


铝制全透式标志牌参考图片
[image: image1.png]



附件：报价单（格式）

	P4停车场标识标牌制作项目

	序号
	项目名称
	材料明细
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	铝制全透式标志牌
	2mm铝合金板材，底部是发光灯带，透明耐力板上覆透光型反光膜，含电源控制器，尺寸1500*2000mm,白天不亮晚上亮，配150抱箍
	套
	1
	
	
	含接电

	2
	卫生间男女标识
	1mm不锈钢烤漆弯折，尺寸26cm*23.5cm
	块
	2
	
	
	

	3
	出口岗亭收费标准牌
	黑胶车贴，尺寸1050mmx790mm
	块
	1
	
	
	

	4
	场内付二维码
	2mm铝板敷车贴，尺寸900mm*500mm
	块
	10
	
	
	

	5
	出口聚合码
	5mmPVC车贴，尺寸300mmx300mm
	块
	2
	
	
	

	6
	入口收费标准
	2mm铝板敷反光膜，尺寸800mm*600mm
	块
	2
	
	
	配2根1.5米高直径78毫米立杆（含抱箍）安装在安全岛上

	7
	三立面消防设施
	2mm铝板敷反光膜，尺寸800mm*400mm*3立面
	套
	10
	
	
	每套配1根3.2米高直径78毫米立杆（含抱箍）安装在柏油路面（开孔安装），路面以上2800mm，混泥土预埋400mm

	8
	小计
	
	

	9
	税金【】%
	
	

	10
	合计
	
	


1.总报价已含产品价格、运输费、包装费、安装费、保险费、税费、人员和车辆办证费、人工费等所有费用，招标人不再承担任何其他费用。
2.发票：税率为【】%的增值税专用发票。

3.支付方式：采购安装完成后，经验收合格后支付100%货款。

4.交货地点：杭州萧山国际机场内。

5.报价有效期：30天

单位名称（盖章）：

报价人（签名）：

联系方式：  

日    期：    年   月   日

营业执照复印件（加盖公章）


